Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/678

Общество: ООО «Лев-Толстовское ХПП»

Структурное подразделение: Лаборатория

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель структурного подразделения/

функциональный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанова Н.И.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Балык Е.В.

ООО “АГРОИНВЕСТ-

Новохоперский элеватор”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |

г. Воронеж 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Лев-Толстовское хлебоприемное предприятие» | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Лев-Толстовское ХПП» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 399870, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, п. Лев-Толстой, ул. 1-я Первомайская, д. 9, пом. 1 | | Почтовый адрес: | 399870, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, п. Лев-Толстой, ул. 1-я Первомайская, д. 9, пом. 1 | | Сведения о государственной регистрации: | ОГРН 1204800009798 | | ИНН | 4812005433 | | КПП | 481201001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810035050008018  БИК 044206604  Наименование банка: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК Г. Липецк  Корр.счет: 30101810800000000604 | | Телефоны: | +7 (960) 140-55-40 | | Электронная почта | e.balyk@agroinvest.com | | Сайт компании | [www.agroinvest.com](http://www.agroinvest.com) | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Балык Елена Вячеславовна | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| **Поставка блок-контейнера размером 6.0 х2,4х2,5 м** |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)  Требуется поставить блок-контейнер для хранения проб в ООО «АгроИнвест-Новохоперский элеватор» |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Блок-контейнер |  | Размер блок-контейнера:  **6.0 х 2,4 х 2,5 м**   |  | | --- | | Каркасы модуля: Сварные металлические выполнен из гнутого швеллера №100х50х3 (верхняя и нижняя обвязка), усиленный углом 25\*25 мм, стойки-угол 63\*63\* 5 мм, окрашенные грунт-эмаль цвет синий.  Кровля: Плоская, сварная из листа Х\К 0,8-1.  Деревянный каркас естественной влажности-брус 100\*40 мм.  Утеплитель –рулонный **«УРСА».** Пол-100 мм, потолок-100 мм, стены-100 мм    Парогидроизоляция «Изолайк Д». Пол, потолок, стены-80 мКр.  Отделка стен в помещениях-МДФ, отделка потолков в помещения—панель ПВХ (цвет белый)  Пол: металлический лист 0,5 мм, брус 100\*40 мм с шагом 600 мм, доска 100\*25 мм, плита ДСП -16 мм, линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ.  Входная дверь-металлическая с врезным замком, размер полотна-730\*1930 мм  Освещение-светильник 36 Вт, розетка-сдвоенная (0,4 м над полом)-2 шт, выключатель-одноклавишный (0,9 м над полом)-1 шт, электропроводка-скрыта в кабель-канале (кабель ВВГнг на розетки 3\*2,5, на освещение-2\*1,5), электрозащита-автомат на розетки -25А, автомат на освещение-10 А(2 м над полом).  Способ подключения к сети-стационарная розетка 32 А (вилка в комплекте) |   Наружняя обшивка модуля: Оцинкованный профлист С8 | 1 | шт | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   *5 лет* |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   *Согласно п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   *Согласно п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   Электроснабжение:  *Освещение-светильник 36 Вт, розетка-сдвоенная (0,4 м над полом)-2 шт, выключатель-одноклавишный (0,9 м над полом)-1 шт, электропроводка-скрыта в кабель-канале (кабель ВВГнг на розетки 3\*2,5, на освещение-2\*1,5), электрозащита-автомат на розетки -25А, автомат на освещение-10 А(2 м над полом).*  *Способ подключения к сети-стационарная розетка 32 А (вилка в комплекте)* |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Комплектность блок контейнера согласно п 2.1.1. настоящего ТЗ. Комплектность оборудования согласно паспортов-изготовителя |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к упаковке**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся *выполняемых работ/оказываемых услуг)****\****   *Исполнитель должен изготовить, поставить, разгрузить и установить на железобетонные опоры (6 шт, размером не менее 200\*200 мм) . Жб опоры Исполнитель изготавливает и доставляет самостоятельно*. |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др)\* *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам\***   *Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества* |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  *Приемка товара осуществляется после уставки контейнера на фундамент, установки электропроводки согл п. 2.1.1. настоящего ТЗ,  подписания акта приема- передачи.* |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   *Акт приема передачи, закрывающие документы, согласно требованиям бух учета* |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   *Не требуется* |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| *Выполнение работ по адресу: Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, п. Лев-Толстой, ул. 1-я Первомайская, д.* 9 |
| * 1. **Требования к хранению** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| *Гарантийный срок на блок контейнер должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, на оборудование – согласно паспортам заводов-изготовителей* |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| *Не требуется* |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| *до 30 октября 2023 года* |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| *Исполнитель должен предоставить референт лист в свободной форме. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).* |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| *отсутствуют* |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   *Не требуется* |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)\*** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| *Приложение №1 Шаблон договора Покупателя* |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| *100 % отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приема передач* |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| *Российский рубль* |
| * 1. **Прочие требования** |
| *отсутствуют* |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***